**Parametre pre naladenie televíznych programov**

Analógové programy sú vysielané normách BG, DK, OIRT a CCIR.

Digitálne programy

**Lokalita Ilava - základný súbor:**

kanály R6: 170 MHz, R7: 178 MHz, R8: 186 MHz, R9: 194 MHz

modulácia: QAM64

symbolová rýchlosť: 6900

**Lokalita Ilava - rozšírený súbor:**

kanály S34: 418 MHz, S35: 426 MHz

modulácia: QAM64

symbolová rýchlosť: 6900